**Manual para o Uso da Sala de Videoconferência**

O primeiro passo é ligar o aparelho de videoconferência (basta pressionar o botão de ligar por alguns segundos).




O segundo passo será ligar a televisão (deve-se utilizar o controle da LG).



Logo em seguida inicializará a tela de carregamento na televisão, basta aguardar por um tempo.



Depois de inicializado será carregada a seguinte tela principal.



O terceiro passo será verificar se o cabo HDMI da televisão está ligado no notebook, o cabo em questão é o da imagem seguinte (que está com a etiqueta videoconferência).



Caso não esteja conectado com o notebook, basta fazer a conexão (conforme a imagem a seguir) e ligar o notebook.





Tendo em vista a realização correta das instruções a cima, a preparação da sala para videoconferência estará pronta. O passo seguinte será fazer a ligação para o outro local sede da videoconferência.


**Caso deseje encontrar a outra sala que irá participar da videoconferência basta seguir os seguintes passos:**

Para fazer a ligação utilizará o controle remoto da Polycom.



Para fazer a ligação tem dois modos, basta clicar no botão verde do controle C:\Users\SERVICE DESK\Pictures\aceitar.jpg, ou selecionar o ícone verde no formato de um telefone na televisão C:\Users\SERVICE DESK\Pictures\chamar.png,utilizando o controle da Polycom.





Depois que fizer um dos passos a cima, irá para tela de discagem do IP (do outro local da videoconferência), para realizar a discagem basta utilizar o teclado numérico do controle Polycom.

Depois de discado o IP correto é só apertar o botão verde do controle Polycom ou selecionar a opção **efetuar uma chamada**, que será realizada a ligação e caso o outro aparelho esteja online no momento será aceita a ligação e estabelecida a conexão entre os dois aparelhos.



**Caso deseje projetar a tela do notebook na televisão basta seguir os seguintes passos:**

Pressione o seguinte botão demarcado na imagem a seguir, no controle da Polycom.




Na tela da televisão irá aparecer as seguintes opções



Pressione a opção **Mostrar Conteúdo**, e logo em seguida a tela da televisão irá projetar a tela do notebook.





Caso queira voltar a tela para visualizar a outra sala de transmissão da videoconferência, basta selecionar o mesmo botão do controle da Polycom.



Na tela da televisão irá parecer as seguintes opções:



Basta escolher a opção **Ocultar Conteúdo**, que a tela da televisão irá voltar para a exibição da sala da videoconferência.

**Caso deseje mutar/desmutar o microfone basta seguir os seguintes passos:**

Quando ligar o aparelho de videoconferência o microfone vai estar conforme a imagem a seguir, sem nenhuma luz ligada.



Quando estabelecer a ligação da videoconferência, uma vez aceita a ligação no outro local, a luz do microfone passará para a cor verde, como a imagem a seguir.



Caso queira mutar o microfone da sala basta pressionar o botão do microfone, que tem o ícone do mesmo, que passará para luz vermelha.



Para desfazer a ação, desmutar o microfone, basta pressionar o botão do microfone, e a luz voltará a ficar verde.



**Após terminada a reunião basta seguir os seguintes passos:**

Desligar o notebook caso tenha utilizado.



Deligar o aparelho da videoconferência (basta pressionar o botão por alguns segundos, até começar a piscar uma luz de cor laranja).



Desligar a televisão utilizando o controle da LG.



E verificar se as janelas estão fechadas.

**Caso deseje usar a sala só para reunião sem videoconferência basta seguir os seguintes passos:**

O primeiro passo será ligar a televisão utilizando o controle da LG.


Conectar o cabo HDMI que está com a etiqueta Cabo TV, HDMI2, no notebook, e ligar o notebook.



Depois precisa verificar se o cabo da HDMI2 está configurado corretamente na televisão, para basta pressionar o botão INPUT no controle da televisão, e ver se está selecionada o HDMI2.



Se tudo estiver correto o conteúdo do notebook estará sendo projetado na televisão.





E depois de terminada a reunião lembrar de voltar o INPUT da televisão para o HDMI1, e desligar a televisão e o notebook.